# **روش تعویض شیر روشویی**

تعویض شیر روشویی یکی از کارهای فنی است که باید توسط نصاب انجام شود. در واقع شیرآلات در انواع و مدل‌های مختلف وجود دارند؛ هرچند روش تعویض شیرآلات و به طور کلی شیر روشویی یکسان است. اما در برخی موارد که روش نصب یا تعویض آن متفاوت باشد توسط شرکت سازنده در قالب بروشور توضیح داده می‌شود. البته این کار علاوه بر دانش و وسایل مورد نیاز، دارای مراحل متعددی است که باید با رعایت کامل موارد مربوطه انجام شود. در این مطلب به معرفی روش تعویض شیر روشویی می‌پردازیم.

## مراحل مختلف برای تعویض شیر روشویی

تعویض کردن شیر روشویی مستلزم انجام مراحل مختلفی است که باید با رعایت برخی اصول انجام شود. مراحل مختلف تعویض شیر روشویی به شرح زیر است:

1. آب ورودی ساختمان را ببندید: به عنوان اولین مرحله برای تعویض کردن شیر روشویی باید شیر آب ورودی را ببندید تا از بروز مشکل و نشتی آب جلوگیری شود.
2. شیرهای پیسوار را جدا کنید: بعد از این که شیرهای پیسوار را جدا کردید باید برای باز کردن مهره‌ها و شیر آب اقدام نمایید. در صورتی که شیرهای پیسوار دارای فیلتر نباشند، باید فضای داخلی آن‌ها را بررسی کنید تا رسوبات احتمالی را بتوان بر طرف کرد. بهتر است هنگام نصب، شیرهای پیسوار مخصوصا آب گرم دارای فیلتر باشد.
3. شیلنگ‌های ورودی آب را وصل کنید: بعد از بررسی شیرهای پیسوار جهت بر طرف کردن رسوبات برای نصب مجدد باید از نوارهای تفلونی استفاده کنید. به طور معمول یک طرف شیرهای پیسوار دارای مهره و طرف دیگر آن مخصوص اتصال به روشویی خواهد بود. قبل از نصب کردن شیلنگ روی شیر پیسوار، لازم است محل اتصال را با نوار تفلون به خوبی عایق شود.
4. شیر بهداشتی را روی روشویی نصب کنید: در این مرحله می‌توانید قبل از این که شیلنگ را به شیرهای پیسوار وصل کنید؛ آن‌ها را به شیر روشویی ببندید و بعد از آن به شیر پیسوار متصل شود. شیر بهداشتی را روی سنگ روشویی قرار دهید.
5. قطعات شیر نباید کم و زیاد بسته شود: همان‌طور که می‌دانید شیرآلات دارای قطعات مختلفی مانند پیچ و مهره است که هر شیر از اورینگ، پیچ‌های زیربند، واشر پلاستیکی و فلزی، و .. برخوردار خواهد بود.
6. شیلنگ‌های آب گرم و سرد را متصل کنید: به عنوان مرحله آخر باید شیلنگ آب گرم و سرد را به شیرهای پیسوار وصل کنید و بعد از آن می‌توانید با استفاده از نوار تفلون از نشتی احتمالی آب جلوگیری کنید.

## وسایل و ابزار مورد نیاز برای تعویض شیر روشویی

همان‌طور که بیان شد، جهت تعویض کردن شیر روشویی مراحل لازم باید طی شود؛ برای انجام این مراحل به وسایل و ابزاری نیاز است که باید قبل از اقدام به تعویض شیر، آن‌ها را در اختیار داشت. برخی از وسایل و ابزاری که برای تعویض شیر روشویی نیاز خواهید داشت عبارتند از:

* آچارهای مورد نیاز از جمله آچار قابل تنظیم فرانسه
* انبر قفلی
* نوار تفلون
* چسب سیلیکون

## تعویض شیر روشویی توسط نصاب

از آن جا که برای تعویض شیر روشویی باید مراحل متعددی را طی کنید، بهتر است این کار توسط افراد ماهر و متخصص در زمینه نصب شیرآلات استفاده شود؛ بنابراین انجام آن نباید توسط افراد عادی و بی‌تجربه صورت بگیرد. نصب یا تعویض شیر روشویی و به طور کلی تعویض شیرآلات توسط نصاب یا لوله‌کش ماهر باعث شده تا عمر و کارایی آن نیز افزایش یابد؛ بنابراین تمام مراحل کار طبق استانداردهای لازم و با رعایت کامل صورت می‌گیرد.

افرادی که به عنوان نصاب برای خدمات مربوط به شیر روشویی انتخاب می‌شوند با توجه به نکاتی که گفته شد باید در این زمینه آموزش‌های لازم را دیده باشند و از تخصص و تجربه کافی برخوردار شوند؛ چرا که انجام این کار از حساسیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین در انتخاب نصاب برای تعویض روشویی دقت لازم را داشته باشید. شرکت‌های مختلف در این زمینه فعالیت دارند که تمام خدمات مربوط به شیرآلات را با کیفیت بالا و تخصص کافی در اختیار شما قرار خواهند داد.

## هزینه تعویض شیر روشویی

هزینه و قیمت تعویض کردن شیرآلات توسط اصناف تعیین می‌شود و این قیمت را شخص خاصی نمی‌تواند مشخص کند. اما به طور کلی هزینه تعویض شیر روشویی نسبت به دیگر کارهای خدماتی کمتر و در واقع به صرفه خواهد بود. نکته قابل توجه این است که هزینه تعویض این کار هر ساله و با توجه به برخی شرایط تغییر می‌کند؛ بنابراین می‌توان گفت در حال حاضر هزینه تعویض روشویی چیزی حدود ۴۰ تا ۷۰ هزار تومن است.

## سخن پایانی

همان‌طور که اشاره کردیم روش تعویض شیرآلات به یک صورت انجام می‌شود؛ اما برای انجام این کار رعایت برخی نکات لازم و ضروری است که باید توسط نصاب انجام شود. به طور کلی برای ایمنی کار و جلوگیری از مشکلات احتمالی نباید انجام این کار توسط خود فرد صورت گیرد. در این مطلب به معرفی روش‌ تعویض شیر روشویی پرداخته شد، امیدواریم مورد استفاده قرار گیرد.